Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky

	Pro informaci uvádíme průběžný seznam nově vydaných českých technických norem se zaměřením na oblast zdravotnických prostředků, případně jejich změn nebo zrušení  tak, jak jsou publikovány ve Věstníku ÚNMZ.

Označení normy	Název normy	Třídicí znak	
Věstník ÚNMZ č. 4 (2001) 	
ČSN EN 60601-2-41	Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na bezpečnost operačních a vyšetřovacích svítidel	36 4800	
ČSN EN  141	Ochranné prostředky dýchacích orgánů  - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení	83 2220	
ČSN EN 143	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení	83 2222	
ČSN EN  145
 Změna A 1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem, nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení	83 2241	
ČSN EN  12083 Oprava 1	Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení	83 2227	
ČSN IEC 61223-2-10	Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-10: Zkoušky stálosti - Rentgenová zařízení pro mamografii	85 4012	

ČSN IEC 61223-2-11 
  	Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací – Část 2-11: Zkoušky stálosti - Zařízení pro všeobecnou přímou skiagrafii	85 4012	
ČSN ISO 9703-1	Alarmové signály v anesteziologii a péči o dýchací cesty - Část 1: Vizuální alarmové signály	85 5249	
Vyhlášené ČSN   Oznámení Českého normalizačního institutu o schválení evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako ČSN 	
ČSN EN ISO 15253	Oční optika a přístroje - Optické prostředky pro slabozraké	19 5022	
ČSN EN ISO 14730	Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Zkouška účinnosti antimikrobiální konzervace a směrnice pro stanovení doby použitelnosti po otevření	19 5227